*ФОНТАН СЪС СЛЪНЧЕВО ЗАХРАНВАНЕ****СЪДЪРЖАНИЕ:***

***Слънчев панел с помпа,
свързваща тръба
дюза B1
дюза B2
дюза B3
дюза B4

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Преди да използвате артикула, бъдете сигурни, че сте премахнали защитния филм на слънчевия панел.
2. Сглобете тръба B1 с изхода на помпата, а след това тръба B2 с дюзата.
3. Потопете водната помпа изцяло във водата и оставете слънчевата светлина да грее директно върху слънчевия панел.
Помпата не може да извършва дейността си, ако е поставена на сянка.
 4. Почиствайте редовно водната помпа и слънчевия панел.
5. Силата на слънчевия панел зависи от светлина и се повлиява изцяло от сезони, метеорологично време и места.
6. В помпата винаги трябва да има достатъчно количество вода, за да работи качествено.
7. При случайно блокиране на спрея за вода, почистете добре помпата, както е илюстрирано.

Характеристики:
- слънчев панел: 7V/1.4 W
- максимално повдигане на помпата: 70см
-максимална височина, която достига водата: 30-55см
- размер на слънчевия панел: Ф160mm\*3mm***

 ***-мощност на помпата: 0.5\*0.85W
 -максимален обем на потока: 150L/h***